**[Памятка по пожарной безопасности](http://mchs-orel.ru/pamyatka-po-pozharnoj-bezopasnosti/" \o "Памятка по пожарной безопасности)**

Чтобы избежать пожара и гибели людей соблюдайте следующие правила:

* 1. не курите в постели и не пользуйтесь открытым огнем на чердаках, в кладовых, сараях;
* 2. не храните на чердаках жилых домов горючие материалы (сено, старую мебель и т.д.)
* 3. выключайте электронагревательные приборы и газовые приборы уходя из дома;
* 4. не пользуйтесь самодельными электрическими приборами;
* 5. не допускайте эксплуатацию ветхой электропроводки, заклеивания электропроводов обоями, не вешайте на провода различные предметы;
* 6. не пользуйтесь самодельными электропредохранителями «жучками» в аппаратах защиты;
* 7. не допускайте эксплуатацию печей с трещинами и разрушениями, а так же без предтопочного листа;
* 8. не допускайте эксплуатацию печей без разделки (кирпичного утолщения кладки в местах прохождения дымохода через сгораемые конструкции кровли);
* 9. не допускайте к монтажу (кладке) печей и каминов лиц, не имеющих специального разрешения (лицензии);
* 10. не складируйте около печи горючие материалы;
* 11. производите очистку дымоходов не реже одного раза в 2 месяца;
* 12. не складируйте горючий материал (сено, солому, дрова и т.д.) в непосредственной близости от строений и линий электропередач;
* 13. не поручайте детям присматривать за включенными электроприборами и газовыми приборами;
* 14. не допускайте хранения спичек, зажигалок, керосина, бензина, и т.д. в доступных для детей местах;
* 15. не оставляйте детей без присмотра;
* 16. не загромождайте проезды и подъезды к зданиям и сооружениям, а так же к пожарным гидрантам и водоемам;
* 17. установите в летний период около жилого дома емкость с водой;
* 18. не допускать хранение заправленных газовых баллонов вне металлических шкафов

и на солнце.

**ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА**

* 1. При возникновении пожара немедленно вызовите службу спасения по телефону «01» или «112». При вызове необходимо сообщить точный адрес, где и что горит, на каком этаже, в каком подъезде, кто сообщил о пожаре и с какого телефона. Вызов осуществляется бесплатно.
* 2. Организуйте встречу пожарных подразделений.
* 3. Примите меры до прибытия пожарных машин к эвакуации людей, материальных ценностей и если возможно, то и к тушению пожара. При тушении пожара категорически нельзя бить в окнах стекла и открывать все двери, так как это приводит к дополнительному притоку кислорода и способствует развитию пожара.
* 4. Если помещение, в котором произошел [пожар](http://mchs-orel.ru/pozhary/), сильно задымлено, то покидать помещение необходимо пригнувшись как можно ниже к полу, так как между полом и нижней границей дыма есть воздушная прослойка. При эвакуации из задымленного помещения можно использовать мокрую ткань, закрывая лицо.

**Будьте осторожны с огнем!**

**В каждой квартире или жилом доме рекомендуем иметь огнетушители.**

**Отдел по делам ГОЧС администрации муниципального района Ставропольский**

# Правила эксплуатации электронагревательных приборов

Электронагревательные приборы разрешается включать в электрическую сеть только при помощи штепсельных соединений заводского изготовления.

**ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ  ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

1. Использовать для обогрева приборы не заводского изготовления;
2. Пользоваться электропроводкой с поврежденной изо­ляцией;
3. Допускать одновременное включение в сеть большого количества электроприборов;
4. Устанавливать обогреватели, калориферы и т.п. вблизи занавесок, штор и других сгораемых предметов;
5. **ОСТАВЛЯТЬ БЕЗ ПРИСМОТРА ВКЛЮЧЕННЫЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ И ПОРУЧАТЬ КОНТРОЛЬ ЗА НИМИ МАЛОЛЕТНИМ ДЕТЯМ**

Если при включении электронагревательных приборов в розетку Вы видите искры, или розетки нагреваются - это признак слабых контактов. Лучший способ избежать трагедии - заменить розетку.  
Если при включении электроприбора в комнате становится чуть темнее - это признак того, что ваша электрическая сеть перегружена. Частое перегорание предохранителей так же может говорить о перегрузках сети. В этом случае необходимо вызвать специалиста-электрика, при этом не забудьте проверить его документы на право проведения работ.  
При использовании нагревательных приборов:  
- нельзя пользоваться удлинителями, убедитесь, что шнур в исправном состоянии.  
- если провод или штепсель нагреваются во время работы - немедленно отключите обогреватель и отсоедините от розетки.  
- обогреватель должен стоять на несгораемой подставке, ни в коем случае не оставляйте включенным обогреватель без присмотра, тем более на всю ночь.  
Нередки случаи возникновения пожаров из-за использования самодельных обогревательных приборов, особенно большой мощности, на которую обычно не рассчитана электросеть дома.  
Не следует слепо доверять технике. Соблюдайте меры предосторожности, чтобы обезопасить своих близких от пожаров.

**Уважаемые граждане!  Чтобы избежать пожара и его непоправимых последствий, соблюдайте нормы и правила пожарной безопасности.**

**В каждой квартире или жилом доме рекомендуем иметь огнетушители.**

**Отдел по делам ГОЧС администрации муниципального района Ставропольский.**

**Правила пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления**

Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления - неизменная причина пожаров в период отопительного сезона.

В связи с этим, рекомендуется соблюдать следующие основные правила:

* Перед началом отопительного сезона печи и дымоходы необходимо прочистить, отремонтировать и побелить, заделать трещины.
* Перед началом отопительного сезона каждую печь, а также стеновые дымовые каналы в пределах помещения, и особенно дымовые трубы на чердаке надо побелить известковым или глиняным раствором, чтобы на белом фоне можно было заметить появляющиеся черные от проходящего через них дыма трещины.
* Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или междуэтажными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки - разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи.
* Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей. Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.
* Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток - отступку.
* На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический (предтопочный) лист размерами не менее 50 на 70 см.
* Чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее 2 - 3 раза в день и не более, чем по полтора часа.
* За 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.
* Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи.
* Не сушите на печи вещи и сырые дрова. И следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи.
* Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку. По поленьям огонь может выйти наружу и перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены.
* В местах, где сгораемые и трудно сгораемые конструкции зданий (стены, перегородки, перекрытия, балки) примыкают к печам и дымоходным трубам, необходимо предусмотреть разделку из несгораемых материалов.

**Будьте осторожны с огнем!**

**В каждой квартире или жилом доме рекомендуем иметь огнетушители.**

**Отдел по делам ГОЧС администрации муниципального района Ставропольский**

**Памятка по правилам пользования бытовым газовым оборудованием**

|  |
| --- |
| Во избежание вредного воздействия бытового газа, необходимо выполнять следующие правила:  - не оставлять включенную плиту и не открывать газовые краны максимально;  - не пользоваться газовыми колонками и газифицированными печами с плохой тягой в дымоходе;  - не допускать включение и пользование газовыми приборами малолетними детьми и лицам, незнакомым с устройством газовых приборов;  - при нагревании на газовых плитах больших емкостей с широким дном необходимо пользоваться специальными конфорочными кольцами;  - после окончания пользования газовой плитой все краны на распределительном щитке плиты и кран на газовой подводящей трубе должны быть закрыты;                                        Во избежание несчастных случаев воспрещается:  - открывать кран на газопроводе перед плитой, не проверив, закрыты ли все краны на распределительном щитке;  - снимать конфорку и ставить посуду непосредственно на горелку;  - стучать по кранам, горелкам и счетчикам твердыми предметами, а также поворачивать ручки кранов клещами или ключами;  - самостоятельно ремонтировать плиту или газопроводящие трубы;  - привязывать к газовым трубам, плите, крану веревки, вешать на них белье и другие вещи для просушки;  - при проверке показаний газового счетчика освещать циферблат свечой, зажженной спичкой;  - зажженные газовые приборы оставлять без присмотра, в том числе и на ночь;  - пользоваться газовой плитой и газовой колонкой для обогрева и тем более для отопления помещения не допускается;   Наряду с природным газом очень часто применяют сжиженный газ в баллонах. Значительная часть пожаров в жилых домах - следствие взрыва баллонов из-за недопустимого нагрева внутри него, при котором нарастает давление и происходит взрыв. Нередко к этому приводит попытка ликвидировать обледенение запорно - регулирующего устройства (в зимнее время), применение открытого огня.                     Во избежание пожаров и ВЗРЫВОВ от пользования сжиженным газом необходимо;   - газовые баллоны устанавливать внутри жилого помещения там, где установлены и газовые приборы (не более одного баллона вместимостью до 55 л.  или не более 27 л. каждый), а также снаружи;  - запасные баллоны запрещается даже временно хранить в кухне, коридорах, проходах, на путях возможной эвакуации людей в случае пожара;  неисправные газовые баллоны необходимо сдать в мастерскую, осуществлять ремонт своими силами категорически запрещается;  - газовый баллон должен быть расположен внутри дома на расстоянии 1 метра от плиты, не менее 1 метра от радиаторов отопления, не менее 2  метров от топочной дверцы печи;                                       При обнаружении запаха газа в помещении необходимо:   - выключить конфорки газовой плиты, перекрыть кран на газопроводной трубе;  - не включать электричество, не зажигать спички и свечи, категорически запрещается входить в помещение с открытым огнем; - проветрить загазованное помещение и вызвать газовую службу по телефону «04»;  - если газ продолжает поступать, обязательно вывести из  помещения людей, попросить соседей или самим вызвать аварийную  службу. |